**ATTENTION : Vous devez amorcer les filtres Berkey PF-2 avant la première utilisation**

**FILTRES BERKEY PF-2**

Les filtres Berkey PF-2 sont conçus pour retirer le fluor et l’arsenic présents dans l’eau de l’aqueduc. On les utilise en combinaison avec les éléments de purification Black BerkeyTM.

**PROCÉDURE D’AMORÇAGE**

Avant d’installer les filtres dans votre système Berkey®, il faut d’abord les amorcer afin d’évacuer les micropoussières de production typiques de tout nouveau filtre. Pour ce faire, suivre attentivement les instructions ci-dessous :

1. Avec les bouchons bleus en place, enlever les autocollants et laver l’extérieur des filtres Berkey PF-2 avec du savon à vaisselle doux.
2. En vous assurant d’avoir les mains propres, enlever les deux bouchons bleus à chaque extrémité des filtres Berkey PF-2.
3. Placer la rondelle d’amorçage en caoutchouc (couleur beige) sur l’une des extrémités du filtre Berkey PF-2 et aligner le trou de la rondelle avec le trou du Berkey PF-2.
4. Appuyer fermement la rondelle d’amorçage contre le robinet de cuisine.
5. Ouvrir doucement le robinet d’eau froide afin d’éviter les éclaboussures, et laisser couler l’eau à travers le filtre pendant une trentaine de secondes, ou jusqu’à ce que l’eau qui ressort à l’autre bout soit claire.
6. Fermer l’eau et tourner le filtre dans l’autre sens.
7. Répéter les étapes 3 à 5 ci-dessus afin de permettre à l’eau de s’écouler à travers le filtre dans le sens contraire.
8. Amorcer chaque filtre Berkey PF2 en répétant les étapes 3 à 7 ci-dessus.

**PROCÉDURE D’INSTALLATION**

1. Enlever le réservoir supérieur de votre système Berkey® et le placer à l’envers sur une table pour que les tiges du Black Berkey pointent vers le haut.
2. Avec la flèche d’écoulement de l’eau pointant vers le haut, visser les Berkey PF-2 sur les tiges de chaque Black Berkey en faisant 8 tours complets, pas plus.
3. ATTENTION : Faire plus de 8 tours complets pour installer les filtres Berkey PF-2 pourrait endommager la grille filtrante localisée à l’entrée du PF-2
4. Replacer le réservoir supérieur sur le réservoir inférieur. Les filtres Berkey PF-2 devraient maintenant être suspendus à l’intérieur du réservoir inférieur.
5. Remplir le réservoir supérieur avec de l’eau et attendre le temps nécessaire pour que toute l’eau s’écoule dans le réservoir inférieur. Jeter cette eau de rinçage pour éliminer tous les résidus qui auraient pu se déloger pendant la procédure d’amorçage.
6. Votre système de purification est désormais prêt à l’emploi.

**À NOTER**

1. Quand le réservoir inférieur est rempli d’eau, les filtres Berkey PF-2 seront immergés dans le réservoir d’eau traitée.
2. Quand le niveau de l’eau dans le réservoir inférieur est plus haut que la base des filtres Berkey PF-2, il est normal qu’une petite quantité d’eau s’échappe en faisant un petit bruit par l’extrémité supérieure des filtres où les filtres PF-2 sont raccordés aux filtres Black BerkeyTM.
3. Il est normal que le processus de purification ralentisse significativement quand le niveau d’eau dans le réservoir inférieur s’élève au dessus de la base des filtres Berkey PF-2. Les ménages qui utilisent un grand volume d’eau peuvent augmenter la vitesse de traitement en prélevant l’eau purifiée dans un pichet d’eau ou un autre contenant lorsque le niveau d’eau atteint le bas des filtres Berkey PF-2.